**GLOSARIO**

**AUTOPROPULSIÓN:**  Acción de trasladarse un vehículo o un aparato por su propia   fuerza motriz.

**BROZA:**  Conjunto de hojas, ramas, cortezas y otros despojos de las plantas.

**CALDOS RESIDUALES:** Son las aguas residuales que quedan después de realizar procesos fitosanitarios, los cuales deben ser depurados antes de ser vertidos debido a su alta carga contaminante.

**CRIBA:**f. Utensilio consistente en un aro con una malla u otro material agujereado fijados en él, y que sirve para cribar.

**CRIBAR:**Pasar una semilla, un mineral u otra materia por la criba para separar las  partes menudas de las gruesas o para eliminar las impurezas.

**DESBROZAR:** Quitar la broza, desembarazar, limpiar.

**FORRAJE:** un forraje abarca a toda planta ya sea gramínea o leguminosa que son cultivadas, cosechadas y transformadas en [cualquier tipo de conservación](https://infopastosyforrajes.com/conservacion-de-forrajes/) ([heno](https://infopastosyforrajes.com/metodos-de-conservacion/proceso-de-henificacion/), [ensilaje](https://infopastosyforrajes.com/metodos-de-conservacion/proceso-de-ensilaje/), [henolaje](https://infopastosyforrajes.com/metodos-de-conservacion/proceso-de-henolaje/" \t "_blank), amonificación), con el objetivo de alimentar a los animales.

**MIES:** f. Cereal de cuya semilla se hace el pan.

**ROTOCULTOR:** Implemento agrícola diseñado para mover la tierra de manera superﬁcial (hasta 150mm de profundidad) y la preparación de terrenos en jardinería, agricultura, etc.

**SIEGA:** Es la actividad agrícola que consiste en cortar o recolectar las hierbas o los cereales maduros.

**TRILLA:** Se denomina **trilla** a la actividad y su resultado, que se hace con los cereales, tras la [siega](https://es.wikipedia.org/wiki/Cosecha), para retirar el [grano](https://es.wikipedia.org/wiki/Semilla) de la [paja](https://es.wikipedia.org/wiki/Paja).

**VID**:f. Planta vivaz y trepadora de la familia de las vitáceas, con tronco retorcido,  vástagos muy largos, flexibles y nudosos, cuyo fruto es la uva.